|  |  |
| --- | --- |
| VTP協定 | 1. 可以設定VLAN，讓overhead傳送到相同domin的所有switch上 |
| 內部路由協定  (interior routing protocol) | 1. RIP 2. OSPF 3. IGRP 是其中一種IGP(Interior Gateway Protocol) |
| IGP  (Interior Gateway Protocol) | 1. 運作在同一個自治區系統底下的路由協定 |
| EGP  (Exterior Gateway Protocol) | 1. 只要不是IGP就是EGP |
| IGRP | 1. 衡量好壞的標準：   Bandwidth  Delay  Reliability  Loading  Maximum Transmission Unit  網路頻寬  網路路徑上各介面的延遲  網路路徑的穩定度  網路路徑的資料負載  網路路徑的MTU   1. 預設只會根據網路頻寬和網路延遲來決定網路路徑的好壞 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |