5G重要業務

車聯網：

點對點延遲約等於1ms ==>要求時域的符號時常很小

控制資訊豐富 ==>要求頻域的子載體頻寬較大

物聯網：

感測器多、傳送資料較少 ==>頻域的子載體小、時域要有足夠大的符號

系統整體連接的感測器多